附件1：

[bookmark: _Hlk117271184]达州振兴产业园有限公司
关于丘陵山区现代农机装备产业园一期
厂房升级改造（钢爬梯增设工程）采购询价文件

达州振兴产业园有限公司（以下简称“达州振兴”）为四川振兴新兴产业投资有限公司全资子公司，为进一步完善厂房配套，降低运营期间安全风险。达州振兴拟通过询价形式（以有效最低总报价中标的原则确定中选单位）采购丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）施工单位。为此，特制定本询价文件。
一、采购人：达州振兴产业园有限公司
二、采购内容：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）
三、项目名称：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）
四、资格要求
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供以下1、2、3、4项资格证明材料复印件加盖投标人公章。未按要求提供相应资料的投标视为无效投标。
1.营业执照（副本）复印件；
2.法定代表人身份证明书（格式）；
3.法定代表人授权委托书（格式）。
4.建筑工程施工总承包须三级资质标准、安全生产许可证、高空作业人员特种作业操作者复印件（人证合一）。
五、投标、开标有关说明
（一）询价文件获取方式：四川振兴新兴产业投资有限公司官网公示公告。
（二）投标地点：达州市达川区丘陵山区现代农机装备产业园（一期）
（三）投标文件递交开始时间：2026年9月1日9时。
（四）投标文件递交截止时间：2026年9月4日17时。
（五）开标时间：2026年9月7日上午9时。
（六）开标地点：达州振兴产业园有限公司会议室。
（七）联系方式：刘老师，18982977880。
（八）投标有效期：本项目投标有效期为投标截止日期后90天内。
（九）投标最高限价：53000元。
（十）付款方式：项目验收合格后一个月内一次性付清（质保金除外）。
六、投标文件相关要求
（一）投标文件组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格证明文件（按本询价文件第四条的要求提供）
3.投标报价表（格式见附件）
4.投标人认为需要提交的其他资料（格式自定）
投标时按以上顺序装订成册，一并提交。
（二）投标文件的份数和签署
1.提交1份（即1套）投标文件。
2.投标文件均应由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人或授权代表签名（如双面打印的投标文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。
3.若投标人对投标文件的错误之处做必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（三）投标报价
1.投标人应严格按照“投标报价表”的格式填写报价。
2.投标人的有效最终报价在投标有效期内固定不变。
3.本项目不接受有选择的或有条件的报价以及零报价。
（四）修正错误
若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；
3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；
4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）投标文件的递交
1.投标文件的密封与标记
投标文件须用信封或普通档案袋密封。信封或档案袋上注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“不准提前启封”字样，封口须加盖投标人公章或授权代表签字。
2.未按上述规定密封的投标视为无效投标。
（六）投标文件的处置
无论投标人中标与否，招标人（采购代理机构）收到的投标文件及设备说明文件、各种复印件均不退还。


附件：1.投标函（格式）
2.法定代表人身份证明书（格式）
3.法定代表人授权委托书（格式）
4.投标报价表（格式）
           5.施工合同

附件1：
投标函
招标项目名称：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）采购询价

达州振兴产业园有限公司：
                             （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                         。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：提交1份（即1套）投标文件。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（投标人公章）
年    月   日

附件2：
法定代表人身份证明书

招标项目名称：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）采购询价

达州振兴产业园有限公司：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



                                     （投标人公章）

                                       年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


附件3：
法定代表人授权委托书

招标项目名称：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）采购询价

达州振兴产业园有限公司：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                 
（签字或盖章）                


（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。
附件4：
投标报价表（格式）
                   
项目名称：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）询价

	丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）报价表

	序号
	部位
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	1-6#厂房钢爬梯
	600mm宽钢爬梯(梯梁60*10mm扁铁、踏步Φ20圆钢、踏步间距300mm、梯宽600mm，护笼圈50*6mm扁铁、竖条40*5mm扁铁、护笼圈间距300mm、竖条数量5根、护笼直径800mm，以上材料均为热镀锌）
	外墙板人工开孔、预埋件与墙面檩条搭接、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼制作、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼吊装、人工等
	套
	6
	
	
	

	3
	
	小计
	
	
	

	4
	
	税金
	
	
	

	5
	
	总计
	
	
	




报价公司（盖章）：

报价人（签名）：

联系电话：

 年    月    日



附件5：
丘陵山区现代农机装备产业园（一期）
厂房升级改造（钢爬梯增设工程）施工合同

（合同编号：DZZX-2026-009）



甲方： 达州振兴产业园有限公司  
乙方：                         






签订日期：2026 年    月   日






- 155 -
丘陵山区现代农机装备产业园（一期）
厂房升级改造（钢爬梯增设工程）施工合同

甲方： 达州振兴产业园有限公司  
乙方：                          
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章及其他规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 项目基本情况
1、项目名称：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）。
2、项目规模：本项目总用地面积约102.2亩，总建筑面积约35752.84平方米，总计容面积约70757.04平方米，包括6栋单层钢结构厂房、1栋配套用房、2栋门卫室及垃圾用房。
3、项目地点：四川省达州市达川区百马产业新区。
第二条 合同期限
工期总日历天数：30天。以甲方发出开工通知作为开始工作的指令为准。
第三条 工程承包范围
根据提供的甲方工程量清单和施工图纸，完成丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）施工，包括但不限于以下内容：
1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房安装屋面热镀锌检修钢爬梯各一套，共计： 6 套。
第四条 合同价款及结算、支付方式
4.1合同价款
本合同采用固定总价合同。合同总价：人民币      元（大写：                  ），具体费用组成详见附件1：《丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）工程量清单》。
4.2付款方式：
1.本工程完工并验收合格，乙方按甲方要求提供完整的请款资料，经甲乙方审核无误后支付工程总价的99%。
2.质量保证金：结算金额的1%，一年质保期满，经甲方确认，甲方向乙方一次性无息支付相应质保金扣除已发生费用（包括由甲方代为支付的维修费或应由乙方承担的赔偿金）后的剩余部分。
3.乙方应在甲方每次付款前向甲方提交付款申请以及合法有效等额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。因前述原因导致甲方不支付相应款项的，乙方不得以此作为拒绝履行本合同义务的理由，造成工期延期或者工程质量问题等情形的，甲方有权按照本合同有关约定要求乙方承担违约责任。
4.3质保金
最终结算价款的1%作为质保金，质保期为一年，从完工验收合格之日起算，质保期满，支付剩余质保金（若有违约情形，甲方有权直接在质保金中先扣除违约金，扣除后仍有剩余的再行支付）。
第五条 竣工验收
乙方应在本工程竣工前2天，书面通知甲方验收时间。甲方应在工程竣工后2日内对乙方工程进行验收。在进行竣工工程验收中，若发现工程质量不符合要求，乙方应负责无条件返工，并按甲方的要求限期完成，所发生的费用由乙方承担，工期不顺延。经验收合格后，再行移交。 
第六条 工程结算
1. 发包人在收到合格的完整的结算资料后完成竣工结算的审核工作。经核对双方确认均无异议且经最终审定后方可办理工程尾款支付手续。
2. 乙方应在本工程竣工验收合格后3天内向甲方报送符合甲方要求的竣工资料、竣工结算资料。
第七条 甲方的权利和义务
1.甲方向乙方提供完整的施工场地，包括施工电源、水源等条件（水、电费用由乙方支付）。
2.甲方向乙方提供完整的相关的技术资料。
3.按合同要求支付工程款。
4.甲方联系人： 刘其林 ，联系电话  18982977880 。
第八条 乙方的权利和义务
1.严格按照国家现行施工规范的有关规定施工。
2.乙方应科学、合理地制定施工方案，投入相应的人力及施工机械，在保证质量的前提下完成本合同规定的工程内容。
3.乙方在施工过程中服从甲方及监理人员的质量进度管理，不得擅自更改设计，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
4.认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及试验构件进行送检。
5.乙方应采取合理的安全保证措施保障场地内人员及机械安全并负全部责任。
6.因乙方原因造成的返工、工期延误及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。
7.已完工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。
8.乙方应按市场价及时向甲方交纳施工用水、用电费用。
9.乙方联系人：       ，联系电话              。
第九条 违约责任
1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2.因乙方原因导致工程不能如期完成的，每延期一天，甲方有权要求乙方按照本合总金额万分之三支付违约金，延期超过十五天的，甲方有权解除本合同并要求乙方按照本合同暂定总金额30%支付违约金，以及赔偿工程延期给甲方及第三方造成的一切损失。
3.因乙方原因导致工程质量问题的，甲方有权要求乙方在限期内整改，整改超过三次的，甲方有权解除本合同并要求乙方按照本合同暂定总金额30%支付违约金，以及赔偿由此给甲方及第三方造成的一切损失。
4.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
第十条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条 解决合同纠纷的方式
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交项目所在地的人民法院诉讼解决。
2除判决书或裁定书另有约定外，诉讼费、保全费、律师费等因解决争议发生的一切合理费用均由败诉方负担。 
4.在诉讼期间，除正在进行争议部分外，合同其他部分继续执行。  
第十二条 合同生效
1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字（或签章）并加盖公章后生效。
2.本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。
第十三条 其他
1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2.本合同中“天”均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。本合同中“日”与本条定义相同。
3.按照合同约定，乙方缴纳的违约金、罚款和（或）赔偿款甲方均有权从结算费用中直接扣除，违约金的缴纳不免除乙方按照合同约定应承担的相应责任，并不影响甲方依照本合同及其他补充协议其他条款和相关法律法规规定所享有的其他权利。
第十四条 附件
附件1：丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房升级改造（钢爬梯增设工程）工程量清单

（以下无正文）（合同签署页）






















	委托人（甲方）：
达州振兴产业园有限公司
（盖章）
	受托人（乙方）：              
   

	法定代表人或其委托代理人： 
	法定代表人或其委托代理人： 

	（签字或盖章）
	（签字或盖章）

	纳税人识别号：
	纳税人识别号： 

	开户银行：
	开户银行：  

	银行帐号：
	银行帐号： 

	合同签订日期：
	合同签订日期：

























附件1：

丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房
升级改造（钢爬梯增设工程）工程量清单

	序号
	部位
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量

	1
	1-6#厂房钢爬梯
	600mm宽钢爬梯(梯梁60*10mm扁铁、踏步Φ20圆钢、踏步间距300mm、梯宽600mm，护笼圈50*6mm扁铁、竖条40*5mm扁铁、护笼圈间距300mm、竖条数量5根、护笼直径800mm，以上材料均为热镀锌）
	外墙板人工开孔、预埋件与墙面檩条搭接、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼制作、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼吊装、人工等
	套
	6












